|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ:ДиректорМАУ ДО ДЮСШ №2 ТМР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.С. Плотников «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ 63-Тмнрн**

|  |  |
| --- | --- |
| *п. Богандинский* | *«03» февраля 2022г.* |
|  |  |

## 1. Общие сведения об объекте

 1.1. Наименование (вид) объекта: *Универсальный спортивный комплекс*

 1.2. Адрес объекта: *Тюменская область, Тюменский район, р. п. Богандинский, ул. Ломоносова 2Б*

 1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание *2*  этажа, *2406*  кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); *да 25000* кв.м

 1.4. Год постройки здания *2009г.*, последнего капитального ремонта *-*

 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *капитального до 2025г.*

 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 2 Тюменского муниципального района, (МАУ ДО ДЮСШ № 2 ТМР)*

 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *625504, Тюменская область, Тюменский район, р. п. Богандинский ул. Ломоносова 2Б.*

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): физическая культура и спорт*

2.2. Виды оказываемых услуг: *дополнительное образование детей, проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий*

2.3. Форма оказания услуг (*на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно*): *на объекте*

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*): *все возрастные категории*

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (*К, О, С, Г, У*): *все*

* 1. Плановая мощность: (*посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность*): *62 ч.*
	2. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (*да, нет*): *да*

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*) *пригородные автобусы № 103,104,108,108к,194,304,404 до Автовокзала Богандинский;*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: *450* м

3.2.2 время движения (пешком):  *7-8*  мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): *да*

3.2.4 Перекрестки (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет)*: *регулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (*акустическая, тактильная, визуальная; нет)*: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: (*есть, нет):*  *нет*

**3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Категория МГН****(вид нарушения)** | **Вариант организации доступности объекта****(формы обслуживания) \*** |
| 1 | Все категории МГН |  |
|  | *в том числе:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности,****в том числе для основных категорий МГН** |
|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И (К, О, Г, У); ДЧ-И (С) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (Г, У); ДЧ-И (С); ДУ (О); ВНД (К) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (С, Г, У); ДЧ-И (О); ВНД (К) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (К, О, Г, У); ДУ (С) |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: Общее состояние доступности объекта оценено: *доступное полностью для инвалидов категории Г, У (ДП-И (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории О, С (ДУ (О, С)) и временно недоступно для инвалидов категории К (ВНД (К)).*

1. **Управленческое решение**
	1. **Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | - |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; индивидуальное решение с ТСР; организационные мероприятия; капитальный ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; организационные мероприятия |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт; организационные мероприятия |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | Текущий ремонт; организационные мероприятия |

* 1. **Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте, организационных мероприятиях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Работы по адаптации объекта** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | - |
| 2 | Вход (входы) в здание | Установить бортики по продольным краям марша наружного пандуса высотой не менее 0,05 м; преодоление узкого дверного проема инвалидом колясочником осуществляется посредством оказания ситуационной помощи; для преодоление инвалидом колясочником дверного порога входной двери необходима установка порогового резинового пандуса; преодоление узкого дверного проема инвалидом колясочником осуществляется посредством оказания ситуационной помощи; для преодоление инвалидом колясочником дверного порога двери тамбура необходима установка порогового резинового пандуса |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | Установить тактильные напольные указатели на объекте в соответствии с требуемыми параметрами (ГОСТ Р 52875-2018); на проступи краевых ступеней внутренних лестниц нанести контрастные полосы (сверху ступени); убрать тактильные наземные указатели перед внутренним пандусом; контрастное выделение в начале и конце внутреннего пандуса (перед изменением уклона); преодоление узкого дверного проема инвалидом колясочником осуществляется посредством оказания ситуационной помощи; для преодоление инвалидом колясочником дверного порога двери лифтового холла необходима установка порогового резинового пандуса; для преодоление инвалидом колясочником дверного порога двери в коридоре необходима установка порогового резинового пандуса; для преодоление инвалидом колясочником дверного порога двери эвакуационного выхода необходима установка порогового резинового пандуса; на проступи краевых ступеней наружной лестнице эвакуационного выхода установить контрастные противоскользящие полосы 1-2шт. общей шириной 0,08-0,1м на расстоянии не более 0,04 м от края проступи; установить контрастную маркировку на светопрозрачной панели двери, ведущей к эвакуационному выходу, в виде круга диаметром 10-20см или логотипа на высоте 1,3-1,4м от уровня пола; для обеспечения эвакуации инвалидов-колясочников из тамбура на тротуар (фото № 52) используется инвентарный пандус (фото № 53); на проступи краевых ступеней внутренней лестницы эвакуационного выхода нанести контрастные полосы (сверху ступени); контрастное выделение дверного полотна эвакуационного выхода по отношению к фону стены; контрастное выделение дверных ручек эвакуационного выхода по отношению к фону дверного полотна; предусмотреть на втором этаже пожаробезопасную зону в которой маломобильные группы населения могут находиться до их спасения пожарными подразделениями, пожаробезопасная зона должна быть оснащена: аварийным освещением, системой двусторонней речевой или видеосвязи с диспетчерской, с наружи такого помещения над дверью предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **Медицинский кабинет, бухгалтерия, кабинет директора:**установить дверные ручки «П» или «Г» образной формы; для преодоление инвалидом колясочником дверных порогов необходима установка порогового резинового пандуса.**Буфет:**установить дверные ручки «П» или «Г» образной формы; для преодоление инвалидом колясочником дверных порогов необходима установка порогового резинового пандуса; преодоление узкого дверного проема инвалидом колясочником осуществляется посредством оказания ситуационной помощи.**Спортивный зал:**для преодоление инвалидом колясочником дверных порогов необходима установка порогового резинового пандуса.**Тренажерный, шахматный зал:**установить дверные ручки «П» или «Г» образной формы; для преодоление инвалидом колясочником дверных порогов необходима установка порогового резинового пандуса. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **Туалет (1 этаж):**установить дверные ручки «П» или «Г» образной формы; для преодоление инвалидом колясочником дверных порогов необходима установка порогового резинового пандуса; установить тревожную кнопку вызова сотрудника учреждения в туалетной комнате на высоте 0,85-1,1м от уровня пола и обозначить рельефно-графической табличкой; установить держатель для костылей, трости и других личных вещей.**Туалет (2 этаж):**установить дверные ручки «П» или «Г» образной формы; установить тревожную кнопку вызова сотрудника учреждения в туалетной комнате на высоте 0,85-1,1м от уровня пола и обозначить рельефно-графической табличкой; установить держатель для костылей, трости и других личных вещей; установить настенный поручень рядом с унитазом.**Душевая (в раздевалке):**установить дверные ручки «П» или «Г» образной формы; для преодоление инвалидом колясочником дверных порогов необходима установка порогового резинового пандуса; оборудовать душевую противоскользящим ковриком.**Раздевалка:**установить дверные ручки «П» или «Г» образной формы. |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | Установить тактильные напольные указатели на объекте в соответствии с требуемыми параметрами (ГОСТ Р 52875-2018).  |

* 1. **Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п\п** | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Работы по адаптации объекта** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | - |
| 2 | Вход (входы) в здание | Устройство наружного пандуса уклоном не более 50 ‰ с двухсторонними поручнями на высоте 0,9м и 0,7м от уровня пола с нетравмирующими завершениями длинной 0,3м. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | Установить входную площадку эвакуационного выхода с пандусом в соответствии с требованиями. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | - |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | - |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | - |

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: *реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зон для инвалидов категорий О, Г, У (ДП-И (О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)) и доступное условно для категории инвалидов К (ДУ (К)) при условии если сотрудники отвечающие за оказание ситуационной помощи прошли обучение.*

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): *согласование с общественными организациями инвалидов;*

4.6. Информация будет размещена на Карте доступности субъекта Российской Федерации ИС «Доступная среда»

<https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi/#68.344326,57.961423/7/>

 *(наименование сайта, портала)*

4.7. Все работы по адаптации объекта необходимо выполнять в соответствии с СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования, ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования.

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.

2. Входа (входов) в здание на 2 л.

3. Путей движения в здании на 5 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 3 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 3 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте: *есть* на 13 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ: *да* на 2 л.

Экспликация к поэтажному плану строения: *да*  на 2 л.

Выписка из ЕГРН на здание (копия): *да*  на 2 л.

Выписка из ЕГРН на земельный участок (копия): *да*  на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

|  |  |
| --- | --- |
| **Руководитель рабочей группы:**Заместитель директора по общим вопросам АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» | С.В. Логинов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| **Члены рабочей группы:**Заведующий службой по организации межведомственного взаимодействия и оказания комплексной реабилитационной и абилитационной помощи АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» | И.И. Замалова \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Главный специалист службы по организации межведомственного взаимодействия и оказания комплексной реабилитационной и абилитационной помощи АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» | А.В. Ушаков \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **В том числе:**Представитель Тюменской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» | А.А. Алиев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Представитель организации, расположенной на объекте: Заместитель директора | Р.В. Урванцев*\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

Приложение № 1

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 63-Тмнрн

от 03 февраля 2022г.

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| Есть/нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1, 2 | - |  | - |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 3 | - |  | - |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  | - |  | - |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  | -  |  | - |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  | 4 | - |  | - |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности**(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | **Приложение** | **Рекомендации****по адаптации**(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| **№ на плане** | **№ на фото** |
| Территории прилегающей к зданию (участку) | ДП-И (К, О, Г, У); ДЧ-И (С) |  | 1-4 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН не требуются |

 **Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для категории инвалидов К, О, Г и У (ДП-И (К, О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)).

Приложение № 2

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 63-Тмнрн

от 03 февраля 2022г.

**I. Результаты обследования:**

**2.Входа (входов) в здание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиефункционально­-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| Есть/нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Видыработ |
| 2.1 | Лестница(наружная) | есть |  | 6, 7 | - |  | - |  |
| 2.2 | Пандус(наружный) | есть |  | 5 | Уклон наружного пандуса превышает допустимые значения 50 ‰; отсутствует поручень с одной стороны на одном из двух уровней; отсутствуют бортики по продольным краям марша пандуса | К, О, С | Устройство наружного пандуса уклоном не более 50 ‰ с двухсторонними поручнями на высоте 0,9м и 0,7м от уровня пола с нетравмирующими завершениями длинной 0,3м | Капитальный ремонт |
| Установить бортики по продольным краям марша наружного пандуса высотой не менее 0,05 м | Текущий ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 6, 8 | - |  | - |  |
| 2.4 | Дверь(входная) | есть |  | 9,10 | Ширина рабочей дверной створки менее 0,9м; высокий дверной порог  | К | Преодоление узкого дверного проема инвалидом колясочником осуществляется посредством оказания ситуационной помощи; для преодоление инвалидом колясочником дверного порога входной двери необходима установка порогового резинового пандуса | Ситуационная помощь; текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | 11-13 | Ширина рабочей дверной створки менее 0,9м; высокий дверной порог | К | Преодоление узкого дверного проема инвалидом колясочником осуществляется посредством оказания ситуационной помощи; для преодоление инвалидом колясочником дверного порога двери тамбура необходима установка порогового резинового пандуса | Ситуационная помощь; текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности**(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | **Приложение** | **Рекомендации****по адаптации**(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| **№ на плане** | **№ на фото** |
| Вход (входы) в здание | ДП-И (Г, У); ДЧ-И (С);ДУ (О); ВНД (К) |  | 5-13 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт |

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для категории инвалидов Г и У (ДП-И (Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)), доступное условно для инвалидов категории О (ДУ (О)) и временно недоступное для инвалидов категории К (ВНД (К)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорий О, Г, У (ДП-И (О, Г, У)), доступное частично для инвалидов категории С (ДЧ-И (С)) и доступное условно для категории инвалидов К (ДУ (К)).

Приложение № 3

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 63-Тмнрн

от 03 февраля 2022г.

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | НаименованиеФункционально-­планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| Есть/нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Видыработ |
| 3.1 | Коридор, вестибюль | есть | 1эт. 1,6,18; 2эт. 13,18,1,2,19 | 14,19,40,55,73; 87,92,98,102,109,116,117 | Тактильные напольные указатели установлены с нарушением требований | С | Установить тактильные напольные указатели на объекте в соответствии с требуемыми параметрами (ГОСТ Р 52875-2018)  | Организационные мероприятия; текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница  | есть | I,II | 19,74,82,84,86 | Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестницы; краевые ступени лестницы выделены с нарушением требований | С | На проступи краевых ступеней внутренних лестниц нанести контрастные полосы (сверху ступени) | Организационные мероприятия |
| 3.3 | Пандус  | есть |  | 20 | Тактильные наземные указатели перед пандусом не требуются; отсутствует контрастное выделение в начале и конце пандуса | С | Убрать тактильные наземные указатели перед внутренним пандусом; контрастное выделение в начале и конце внутреннего пандуса (перед изменением уклона) | Организационные мероприятия |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | есть | 1эт. 7; 2эт. 16 | 36-39,99-101 | Ширина рабочей дверной створки менее 0,9м; высокий дверной порог | К | Преодоление узкого дверного проема инвалидом колясочником осуществляется посредством оказания ситуационной помощи; для преодоление инвалидом колясочником дверного порога двери лифтового холла необходима установка порогового резинового пандуса | Ситуационная помощь; текущий ремонт |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 35 | Высокий дверной порог | К | Для преодоление инвалидом колясочником дверного порога двери в коридоре необходима установка порогового резинового пандуса | Текущий ремонт |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 49-54,75-81,100,112-115 | Высокий дверной порог; отсутствует входная площадка; отсутствует пандус; отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестницы; отсутствует контрастная маркировка на светопрозрачной панели двери, ведущей к эвакуационному выходу; отсутствует контрастное выделение дверного полотна по отношению к фону стены; отсутствует контрастное выделение дверных ручек по отношению к фону дверного полотна; отсутствует возможность эвакуация инвалидов- колясочников со второго этажа | все | Для преодоление инвалидом колясочником дверного порога двери эвакуационного выхода необходима установка порогового резинового пандуса; на проступи краевых ступеней наружной лестнице эвакуационного выхода установить контрастные противоскользящие полосы 1-2шт. общей шириной 0,08-0,1м на расстоянии не более 0,04 м от края проступи; установить контрастную маркировку на светопрозрачной панели двери, ведущей к эвакуационному выходу, в виде круга диаметром 10-20см или логотипа на высоте 1,3-1,4м от уровня пола; для обеспечения эвакуации инвалидов-колясочников из тамбура на тротуар (фото № 52) используется инвентарный пандус (фото № 53); на проступи краевых ступеней внутренней лестницы эвакуационного выхода нанести контрастные полосы (сверху ступени); контрастное выделение дверного полотна эвакуационного выхода по отношению к фону стены; контрастное выделение дверных ручек эвакуационного выхода по отношению к фону дверного полотна | Текущий ремонт; организационные мероприятия; ситуационная помощь; индивидуальное решение с ТСР |
| Предусмотреть на втором этаже пожаробезопасную зону в которой маломобильные группы населения могут находиться до их спасения пожарными подразделениями, пожаробезопасная зона должна быть оснащена: аварийным освещением, системой двусторонней речевой или видеосвязи с диспетчерской, с наружи такого помещения над дверью предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации  | Организационные мероприятия |
| Установить входную площадку эвакуационного выхода с пандусом в соответствии с требованиями | Капитальный ремонт |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности**(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | **Приложение** | **Рекомендации****по адаптации**(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| **№ на плане** | **№ на фото** |
| Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К) | 1эт. 1,6,7,18, I;2эт. 13,16,18,1,2,19, II | 14,19,20,87,92,109,84,86,35-40,98-102, 49-55,73,82,112-117 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в капитальный ремонт, текущий ремонт и организационных мероприятиях |

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории Г, У (ДП-Ч (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории О, С (ДУ (О, С)) и временно недоступное для инвалидов категории К (ВНД (К)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорий О, Г, У (ДП-И (О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)) и доступное условно для категории инвалидов К (ДУ (К)).

Приложение № 4(I)

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 63-Тмнрн

от 03 февраля 2022г.

**I. Результаты обследования:**

**4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиефункционально­-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| Есть/нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимостьдляинвалида(категория) | Содержание | Видыработ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 1эт. 28; 2эт. 21,3,4 | 57-59,107,109,111 | **Медицинский кабинет, бухгалтерия, кабинет директора:**форма дверных ручек не удовлетворяет требованиям; высокий дверной порог | К, О | **Медицинский кабинет, бухгалтерия, кабинет директора:**установить дверные ручки «П» или «Г» образной формы; для преодоление инвалидом колясочником дверных порогов необходима установка порогового резинового пандуса | Текущий ремонт; организационные мероприятия |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 1эт. 36; 2эт. 14,15,5 | 23,25,26,43-47,88-91,95-97 |  **Буфет:**форма дверных ручек не удовлетворяет требованиям; высокий дверной порог; ширина рабочей дверной створки менее 0,9м**Спортивный зал:**высокий дверной порог **Тренажерный, шахматный зал:**форма дверных ручек не удовлетворяет требованиям; высокий дверной порог | К, О | **Буфет:**установить дверные ручки «П» или «Г» образной формы; для преодоление инвалидом колясочником дверных порогов необходима установка порогового резинового пандуса; преодоление узкого дверного проема инвалидом колясочником осуществляется посредством оказания ситуационной помощи**Спортивный зал:**для преодоление инвалидом колясочником дверных порогов необходима установка порогового резинового пандуса**Тренажерный, шахматный зал:**установить дверные ручки «П» или «Г» образной формы; для преодоление инвалидом колясочником дверных порогов необходима установка порогового резинового пандуса | Текущий ремонт; организационные мероприятия; ситуационная помощь |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | есть |  | 17, 18 | - |  | - |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  | - |  | - |  |
| 4.5 | Кабина Индивидуального обслуживания | нет |  |  | - |  | - |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности**(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | **Приложение** | **Рекомендации****по адаптации**(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| **№ на плане** | **№ на фото** |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (С, Г, У);ДЧ-И (О);ВНД (К) | 1эт. 28,36; 2эт. 21,3-5,14,15 | 57-59,107,109,111,23,25,26,43-47,88-91,95-97,17,18 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и организационных мероприятиях |

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для инвалидов категории С, Г, У (ДП-И (С, Г, У)), доступное частично для инвалидов категории О (ДЧ-И (О)) и временно недоступное для инвалидов категории К (ВНД (К)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорий О, С, Г, У (ДП-И (О, С, Г, У)) и доступное условно для категории инвалидов К (ДУ (К)).

Приложение № 5

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 63-Тмнрн

от 03 февраля 2022г.

**I. Результаты обследования:**

**5.Санитарно-гигиенических помещений**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиефункционально-­планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| Есть/нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимостьдляинвалида(категория) | Содержание | Видыработ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 1эт. 29,31; 2эт. 10 | 29-34,103-106 | **Туалет (1 этаж):**Форма дверных ручек не удовлетворяет требованиям; высокий дверной порог; отсутствует тревожная кнопка вызова сотрудника учреждения; отсутствует держатель для костылей, трости и других личных вещей**Туалет (2 этаж):**Форма дверных ручек не удовлетворяет требованиям; узкий дверной проем; отсутствует тревожная кнопка вызова сотрудника учреждения; отсутствует держатель для костылей, трости и других личных вещей; отсутствует поручень рядом с унитазом  | все | **Туалет (1 этаж):**установить дверные ручки «П» или «Г» образной формы; для преодоление инвалидом колясочником дверных порогов необходима установка порогового резинового пандуса;установить тревожную кнопку вызова сотрудника учреждения в туалетной комнате на высоте 0,85-1,1м от уровня пола и обозначить рельефно-графической табличкой; установить держатель для костылей, трости и других личных вещей**Туалет (2 этаж):**установить дверные ручки «П» или «Г» образной формы; установить тревожную кнопку вызова сотрудника учреждения в туалетной комнате на высоте 0,85-1,1м от уровня пола и обозначить рельефно-графической табличкой; установить держатель для костылей, трости и других личных вещей; установить настенный поручень рядом с унитазом | Текущий ремонт; организационные мероприятия |
| Расширение дверного проема в туалетной комнате (второй этаж) до требуемой ширины 0,9м | Нет технической возможности |
| 5.2 | Душевая/ваннаякомната | есть | 1эт. 22 | 66-71 | **Душевая (в раздевалке):**форма дверных ручек не удовлетворяет требованиям; высокий дверной порог; отсутствует противоскользящий коврик | все | **Душевая (в раздевалке):**установить дверные ручки «П» или «Г» образной формы; для преодоление инвалидом колясочником дверных порогов необходима установка порогового резинового пандуса; оборудовать душевую противоскользящим ковриком | Текущий ремонт; организационные мероприятия |
| 5.3 | Бытоваякомната(гардеробная) | есть | 1эт. 4,19 | 28,61-64 | **Раздевалка:**форма дверных ручек не удовлетворяет требованиям | О | **Раздевалка:**установить дверные ручки «П» или «Г» образной формы | Организационные мероприятия |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности**(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | **Приложение** | **Рекомендации****по адаптации**(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| **№ на плане** | **№ на фото** |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г, У);ДУ (О, С); ВНД (К) | 1эт. 4,19,22,29,31; 2эт. 10 | 28-34,103-106,66-71,61-66 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и организационных мероприятиях |

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для категории инвалидов Г, У (ДЧ-И (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории О, С (ДУ (О, С)) и временно не доступное для инвалидов категории К (ВНД (К)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорий О, С, Г, У (ДП-И (О, С, Г, У)) и доступное частично для категории инвалидов К (ДЧ-И (К)).

Приложение № 6

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 63-Тмнрн

от 03 февраля 2022г.

**I. Результаты обследования:**

 **6.Системы информации на объекте**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиефункционально­-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| Есть/ нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Видыработ |
| 6.1 | Визуальныесредства | есть |  | 15,17,21,27,41,42,45,47,56,60,72,75,83,110,118 | - |  | - |  |
| 6.2 | Акустическиесредства | есть |  | 18,24,65,94,108 | - |  | - |  |
| 6.3 | Тактильныесредства | есть |  | 2,8,16,19,25,37,82,93,99 | Тактильные напольные указатели установлены с нарушением требований | С | Установить тактильные напольные указатели на объекте в соответствии с требуемыми параметрами (ГОСТ Р 52875-2018)  | Текущий ремонт; организационные мероприятия |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности**(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | **Приложение** | **Рекомендации****по адаптации**(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| **№ на плане** | **№ на фото** |
| Системы информации на объекте | ДП-И (К, О, Г, У);ДУ (С) |  | 15,17,21,27,41,42,45,47,56,60,72,75,83,110,118,18,24,65,94,108, 2,8,16,19,25,37,82,93,99 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и организационных мероприятиях |

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории К, О, Г и У (ДЧ-И (К, О, Г, У)) и доступное условно для инвалидов категории С (ДУ (С)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорий К, О, Г, У (ДП-И (К, О, Г, У)) и доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)).