|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ:  Директор  МАУ ДО ДЮСШ №2 ТМР  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.С. Плотников  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ 62-Тмнрн**

|  |  |
| --- | --- |
| *п. Винзили* | *«03» февраля 2022г.* |

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *Крытый ледовый каток*

1.2. Адрес объекта: *625530, Тюменская область, Тюменский район, п. Винзили ул. 60 лет Октября 15б.*

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание *1*  этаж, *4062,4* кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); *да* кв.м

1.4. Год постройки здания *2021г.*, последнего капитального ремонта *-*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *смотреть п. 4.7*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 2 Тюменского муниципального района, (МАУ ДО ДЮСШ № 2 ТМР)*

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *625521, Тюменская область, Тюменский район, р. п. Богандинский, ул. Ломоносова, 2Б.*

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): физическая культура и спорт.*

2.2. Виды оказываемых услуг: *дополнительное образование детей, проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.*

2.3. Форма оказания услуг (*на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно*): *на объекте*

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*): *все возрастные категории.*

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (*К, О, С, Г, У*): *все*

* 1. Плановая мощность: (*посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность*): *50 ч. (едино разовая пропускная способность).*
  2. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (*да, нет*): *да*

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*) *пригородные автобусы № 192,292,392,492 до Винзилинской автостанции;*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: *400* м

3.2.2 время движения (пешком):  *5-7*  мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): *да*

3.2.4 Перекрестки (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет)*: *нерегулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (*акустическая, тактильная, визуальная; нет)*: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: (*есть, нет):*  *нет*

**3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Категория МГН**  **(вид нарушения)** | **Вариант организации доступности объекта**  **(формы обслуживания) \*** |
| 1 | Все категории МГН |  |
|  | *в том числе:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности,**  **в том числе для основных категорий МГН** |
|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (О, Г, У); ДЧ-И (С); ДУ (К) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г, У); ДУ (К, О, С) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г, У); ДУ (К, О, С) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (К, О, Г, У); ДУ (С) |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: Общее состояние доступности объекта оценено: *доступное полностью для инвалидов категории Г, У (ДП-И (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории К, О, С (ДУ (К, О, С)).*

1. **Управленческое решение**
   1. **Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт; организационные мероприятия |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | - |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт; организационные мероприятия |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | Текущий ремонт |

* 1. **Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте, организационных мероприятиях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Работы по адаптации объекта** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Установить информационную вывеску перед входом на территорию с наименованием учреждения, режимом работы на контрастном фоне; предусмотреть машино- место для людей с инвалидностью, обозначить дорожной разметкой (6,0м\*3,6м) и дорожными знаками на высоте от (1,5м до 2,0м) от уровня земли |
| 2 | Вход (входы) в здание | Продублировать информационную вывеску с наименованием учреждения, шрифтом Брайля, и разместить со стороны дверной ручки на расстоянии 10-50 см от края двери и на высоте от 1,2м до 1,6м от уровня пола; обозначить дверной проём входной двери световыми маяками; для преодоление инвалидом колясочником дверного порога двери тамбура необходима установка порогового резинового пандуса |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | Установить контрастную маркировку на светопрозрачной панели двери, ведущей в коридор (фото № 69), в виде круга диаметром 10-20см или логотипа на высоте 1,3-1,4м от уровня пола; обозначить дверной проём эвакуационных дверей световыми маяками; для преодоления дверного порога эвакуационного выхода инвалидом колясочником установить пороговый резиновый пандус; устройство поручней на наружном эвакуационном пандусе на высоте 0,9м и 0,7м от уровня пола с безопасным завершением длиной 0,3м; на проступи краевых ступеней наружной лестнице эвакуационного выхода установить контрастные противоскользящие полосы 1-2шт. общей шириной 0,08-0,1м на расстоянии не более 0,04 м от края проступи |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | - |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **Туалетная комната в раздевалке:**  установить держатель для костылей, трости и других личных вещей; установить дверные ручки (туалетной кабины) «П» или «Г» образной формы контрастного цвета; установить второй поручень рядом с унитазом.  **Туалетная комната:**  установить второй поручень рядом с унитазом.  **Душевая в раздевалке:**  оборудовать душевую противоскользящим ковриком. |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | Установить информационную вывеску перед входом на территорию; продублировать информационную вывеску с наименованием учреждения, шрифтом Брайля |

* 1. **Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Работы по адаптации объекта** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | - |
| 2 | Вход (входы) в здание | - |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | - |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | - |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | - |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | - |

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: *реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зон для инвалидов категорий К, О, С, Г, У (ДП-И (К, О, С, Г, У)), при условии если сотрудники отвечающие за оказание ситуационной помощи прошли обучение.*

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): *согласование с общественными организациями инвалидов;*

4.6. Информация будет размещена на Карте доступности субъекта Российской Федерации ИС «Доступная среда»

<https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi/#68.344326,57.961423/7/>

*(наименование сайта, портала)*

4.7. Все работы по адаптации объекта необходимо выполнять в соответствии с СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования, ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования.

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Приказ Госкомархитектуры от 23.11.1988 N 312 "Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" (вместе с "ВСН 58-88 (р). Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения").

"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2021).

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.

2. Входа (входов) в здание на 2 л.

3. Путей движения в здании на 3 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте: *есть* на 8 л.

Выписка из ЕГРН на здание (копия): *да*  на 4 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

|  |  |
| --- | --- |
| **Руководитель рабочей группы:**  Заместитель директора по общим вопросам АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» | С.В. Логинов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Члены рабочей группы:**  Заведующий службой по организации межведомственного взаимодействия и оказания комплексной реабилитационной и абилитационной помощи АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» | | И.И. Замалова \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Главный специалист службы по организации межведомственного взаимодействия и оказания комплексной реабилитационной и абилитационной помощи АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» | | А.В. Ушаков \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **В том числе:**  Представитель Тюменской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» | | А.А. Алиев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Представитель организации, расположенной на объекте: Заведующий спортивным сооружением | | С.А. Колпащиков *\_\_\_\_\_\_* | |

Приложение № 1

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 62-Тмнрн

от 03 февраля 2022г.

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объекта | |
| Есть/нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимость  для инвалида  (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1, 2 | Отсутствует информационная вывеска с наименованием учреждения, режимом работы и контактной информацией | все | Установить информационную вывеску перед входом на территорию с наименованием учреждения, режимом работы на контрастном фоне | Текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 1 | - |  | - |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  | - |  | - |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  | - |  | - |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  | 3 | Не предусмотрено машино-место для людей с инвалидностью | все | Предусмотреть машино-место для людей с инвалидностью, обозначить дорожной разметкой (6,0м\*3,6м) и дорожными знаками на высоте от (1,5м до 2,0м) от уровня земли | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности**  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | **Приложение** | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| **№ на плане** | **№ на фото** |
| Территории прилегающей к зданию (участку) | ДЧ-В |  | 1-3 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт |

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для всех категорий инвалидов. Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорий К, О, Г, У (ДП-И (К, О, Г, У)), доступное частично для инвалидов категории С (ДЧ-И (С)).

Приложение № 2

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 62-Тмнрн

от 03 февраля 2022г.

**I. Результаты обследования:**

**2.Входа (входов) в здание**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  функционально­-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объекта | |
| Есть/нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Виды  работ |
| 2.1 | Лестница  (наружная) | нет |  |  | - |  | - |  |
| 2.2 | Пандус  (наружный) | нет |  |  | - |  | - |  |
| 2.3 | Входная площадка  (перед дверью) | есть |  | 4,5,7 | Информационная вывеска с наименованием учреждения, режимом работы не продублирована шрифтом Брайля | С | Продублировать информационную вывеску с наименованием учреждения, шрифтом Брайля, и разместить со стороны дверной ручки на расстоянии 10-50 см от края двери и на высоте от 1,2м до 1,6м от уровня пола | Текущий ремонт |
| 2.4 | Дверь  (входная) | есть |  | 6 | Отсутствует контрастное выделение дверного проёма по отношению к фону стены | С | Обозначить дверной проём входной двери световыми маяками | Текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть | 1 | 8-11 | Высокий дверной порог | К | Для преодоление инвалидом колясочником дверного порога двери тамбура необходима установка порогового резинового пандуса | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности**  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | **Приложение** | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| **№ на плане** | **№ на фото** |
| Вход (входы) в здание | ДП-И (О, Г, У);  ДЧ-И (С);  ДУ (К) | 1 | 4-11 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт |

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для категории инвалидов О, Г и У (ДП-И (О, Г, У)), доступное частично для инвалидов категории С (ДЧ-И (С)) и доступное условно для инвалидов категории К (ДУ (К)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для всех категорий инвалидов (ДП-В).

Приложение № 3

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 62-Тмнрн

от 03 февраля 2022г.

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  Функционально-­  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объекта | |
| Есть/нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Виды  работ |
| 3.1 | Коридор, вестибюль | есть | 2,15,14,8,37 | 12,16-19,23,26,  34,36,48,56,58,59 | **-** |  | - |  |
| 3.2 | Лестница | нет |  |  | - |  | - |  |
| 3.3 | Пандус | нет |  |  | - |  | - |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский  (или подъемник) | нет |  |  | - |  | - |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 35,69 | Отсутствует контрастная маркировка на светопрозрачной панели двери, ведущей в коридор | С | Установить контрастную маркировку на светопрозрачной панели двери, ведущей в коридор (фото № 69), в виде круга диаметром 10-20см или логотипа на высоте 1,3-1,4м от уровня пола | Организационные мероприятия |
| 3.6 | Пути эвакуации  (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 30-33,65-67 | Отсутствует контрастное выделение дверного полотна по отношению к фону стены; высокий дверной порог; отсутствуют с одной стороны поручни в двух уровнях на наружном пандусе; отсутствуют противоскользящие краевые полосы на наружной лестнице | все | Обозначить дверной проём эвакуационных дверей световыми маяками; для преодоления дверного порога эвакуационного выхода инвалидом колясочником установить пороговый резиновый пандус; устройство поручней на наружном эвакуационном пандусе на высоте 0,9м и 0,7м от уровня пола с безопасным завершением длиной 0,3м; на проступи краевых ступеней наружной лестнице эвакуационного выхода установить контрастные противоскользящие полосы 1-2шт. общей шириной 0,08-0,1м на расстоянии не более 0,04 м от края проступи | Текущий ремонт; организационные мероприятия |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности**  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | **Приложение** | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| **№ на плане** | **№ на фото** |
| Пути движения внутри здания  (в т. ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г, У); ДУ (К, О, С) | 2,15,14,8,37 | 12,16-19,23,  26,3436,48,56,  58,59, 30-33,  65-67 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и организационных мероприятиях |

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории Г, У (ДЧ-И (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории К, О, С (ДУ (К, О, С)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для всех категорий инвалидов (ДП-В).

Приложение № 4(I)

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 62-Тмнрн

от 03 февраля 2022г.

**I. Результаты обследования:**

**4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  функционально­-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объекта | |
| Есть/нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимость  дляинвалида  (категория) | Содержание | Виды  работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 4,40,41 | 49,50,  70-72 | **-** |  | - |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 17,26 | 28,29,  61,63,64 | **-** |  | - |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | есть | 3,19,7 | 8,20,21,24,60 | - |  | - |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  | - |  | - |  |
| 4.5 | Кабина Индивидуального обслуживания | нет |  |  | - |  | - |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности**  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | **Приложение** | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| **№ на плане** | **№ на фото** |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В | 3,4,40,41,17,26,19,7 | 49,50,70-72, 28,29,  61,63,64,8,20,21,24,  60 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН не требуется |

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У (ДП-И (К, О, С, Г, У)).

Приложение № 5

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 62-Тмнрн

от 03 февраля 2022г.

**I. Результаты обследования:**

**5.Санитарно-гигиенических помещений**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  функционально-­  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объекта | |
| Есть/нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимость  дляинвалида  (категория) | Содержание | Виды  работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 21г,13 | 44-47,52-55 | **Туалетная комната в раздевалке:**  информация о помещении выполненная рельефно-графическим способом указана с ошибкой (ММГН, а надо МГН); отсутствует держатель для костылей, трости и других личных вещей; форма дверных ручек (туалетной кабинки) не удовлетворяет требованиям; отсутствует второй поручень рядом с унитазом  **Туалетная комната:**  информация о помещении выполненная рельефно-графическим способом указана с ошибкой (ММГН, а надо МГН); отсутствует второй поручень рядом с унитазом | К, О, С | **Туалетная комната в раздевалке:**  установить держатель для костылей, трости и других личных вещей; установить дверные ручки (туалетной кабины) «П» или «Г» образной формы контрастного цвета; установить второй поручень рядом с унитазом  **Туалетная комната:**  установить второй поручень рядом с унитазом | Текущий ремонт; организационные мероприятия |
| 5.2 | Душевая/ванная  комната | есть | 21е | 40-43 | **Душевая в раздевалке:**  информация о помещении выполненная рельефно-графическим способом указана с ошибкой (ММГН, а надо МГН); отсутствует противоскользящий коврик | все | **Душевая в раздевалке:**  оборудовать душевую противоскользящим ковриком | Организационные мероприятия |
| 5.3 | Бытовая  комната  (гардеробная) | есть | 21 | 22,  37-39 | - |  | - |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности**  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | **Приложение** | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| **№ на плане** | **№ на фото** |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г, У);  ДУ (К, О, С) | 21,21г, е,13 | 22, 37-47,52-55, | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и организационных мероприятиях |

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для категории инвалидов Г, У (ДЧ-И (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории К, О, С (ДУ (К, О, С)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для всех категорий инвалидов (ДП-В).

Приложение № 6

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 62-Тмнрн

от 03 февраля 2022г.

**I. Результаты обследования:**

**6.Системы информации на объекте**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  функционально­-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объекта | |
| Есть/ нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Виды  работ |
| 6.1 | Визуальные  средства | есть |  | 15,18,27,  51,57,62,68 | Отсутствует информационная вывеска с наименованием учреждения | все | Установить информационную вывеску перед входом на территорию | Текущий ремонт |
| 6.2 | Акустические  средства | есть |  | 21 | - | Г | - |  |
| 6.3 | Тактильные  средства | есть |  | 7,9,12-14,23,  28,37,52 | Информационная вывеска с наименованием учреждения, режимом работы не продублирована шрифтом Брайля | С | Продублировать информационную вывеску с наименованием учреждения, шрифтом Брайля | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности**  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | **Приложение** | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) |
| **№ на плане** | **№ на фото** |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И (К, О, Г, У);  ДУ (С) |  | 18,27,51,57,62,68,  21, 7,9,12-15,23,  28,37,52 | Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт |

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории К, О, Г и У (ДЧ-И (К, О, Г, У)) и доступное условно для инвалидов категории С (ДУ (С)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для всех категорий инвалидов (ДП-В).